Приложение № 2

к Постановлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ

**Водоотведение**

Таблица 1 Предельные значения долгосрочных параметров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов на первый год срока действия концессионного соглашения в ценах 1 года концессии. (без НДС) | Не более | тыс.р | **2018** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 14 020,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|
| Удельное потребление электроэнергии на единицу принятых сточных вод | Не менее | квт.ч/м3 | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| Не более | квт.ч/м3 | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли | Не менее | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1,84% | 4,80% | 6,40% | 11,60% | 16,80% | 15,20% | 14,40% | 18,40% | 21,60% | 24,80% | 28,80% | 32,56% | 36,24% |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 40,0% | 43,2% | 46,4% | 49,6% | 48,8% | 17,6% | 0,4% |  |  |  |  |  |  |
| Не более | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 2,30% | 6,00% | 8,00% | 14,50% | 21,00% | 19,00% | 18,00% | 23,00% | 27,00% | 31,00% | 36,00% | 40,70% | 45,30% |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 50,0% | 54,0% | 58,0% | 62,0% | 61,0% | 22,0% | 0,5% |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Предельные значения плановых показателей деятельности концессионера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб сбрасываемых сточных вод, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в соответствии с программой производственного контроля качества сточных вод | Не более | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | Не более | % | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод, принимаемых на ОСК | Не более | квт\*ч/м3 | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | Не более | квт\*ч/м3 | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |  |  |  |  |  |  |
| 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |